**生活之奇淫巧技**

交通银行软件中心

**文档修改历史记录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 版本状态 | 创建人 | 修改日期 | 备注 |
|  | V0.0.0.1 | 刘定朝 | 2018.01.13 | 创建文档 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 目 录

[目 录 III](#_Toc503816734)

[图目录 IV](#_Toc503816735)

[表目录 V](#_Toc503816736)

[第1章 Webservice 6](#_Toc503816737)

[1.1 什么是Webservice 6](#_Toc503816738)

[1.2 Webservice平台技术 6](#_Toc503816739)

[1.2.1 XSD+XML 6](#_Toc503816740)

[1.2.1.1 XML实体引用 6](#_Toc503816741)

[第2章 HTTP协议 7](#_Toc503816742)

[2.1 URI/URL 7](#_Toc503816743)

[2.2 Http之请求消息Request 7](#_Toc503816744)

[2.3 Http之响应消息Response 8](#_Toc503816745)

[2.4 Http之状态码 8](#_Toc503816746)

[2.5 Http请求方法 8](#_Toc503816747)

[2.6 Http工作原理 9](#_Toc503816748)

[2.7 Post和Get差别 9](#_Toc503816749)

# 图目录

[图 2‑1 Http请求消息结构 7](#_Toc503816831)

# 表目录

[**表 3.1** WDMA模块软件接口 11](#_Toc503770710)

# 乒乓球

## 横拍握拍

|-浅握

|-深握

## 正手攻球

攻球：快攻、快点、快带、快拉、突击、扣杀、中远台攻、杀放高球、滑板球

距离：30CM

左手稍前，10CM

左右距离，55CM，腰宽的1.2倍

上身前倾，重心前脚掌

### XSD+XML

Webservice采用HTTP协议传输数据，采用XML格式封装数据。XML是Webservice平台中表示税局的格式，与平台、产商无关。

XML Schema(XSD)，定义了一套标准的数据类型，解决XML的问题。

#### XML实体引用

#### XSD实例

# 装修

## 插座

* 客厅
  + 双联双孔：电视
  + 信息插座：有线电视、网络
  + 五孔插座：音箱
  + 空调插座：带开关
  + 五孔插座\*2：带USB，沙发，电风扇
  + 五孔插座：茶几
  + 五孔插座\*3：手机充电、路由器、网络路由
  + 餐桌边插座：2个
  + 飘窗附近：1个
* 厨房（>=9）
  + 五孔插座\*2：微波炉、烤箱
  + 三孔插座：冰箱
  + 五孔插座：灶台下预留
  + 三孔插座：带开关、热水器
  + 五孔插座\*3：预留小家电，电饭锅、烧水壶、电磁炉
  + 三孔插座：带开关、油烟机
  + 五孔插座：水槽下，洗碗机、厨用宝
  + 五孔插座\*2：净水机、小厨宝
* 卫生间（>=3）
  + 五孔插座\*2：带盖，带USB，智能马桶、吹风机、电动牙刷充电
  + 三孔插座：洗衣机预留
* 房间
* 阳台

插座位置：

## 卫生间

* 浴霸：淋浴房外、马桶上方，装在龙骨上
* 恒温花洒
* 安装马桶，底部用玻璃胶
* 一体式盆
* PVC材质，地下做成镂空
* 下欧式地漏
* 防滑地砖
* 铝扣板吊顶
* 镜柜
* 四个插座：排气扇、热水器

## 厨房

* 吊滑门，缓冲设计
* 石英台面，高度90cm
* 台面进深：40~60cm
* 吊柜与台面：15~20cm，高度差50~60cm
* 防油挡板
* 橱柜门，吸塑板
* 灶台墙面：大块光滑瓷砖
* 吊柜下拉栏
* 开放式抽屉
* 壁柜和挂钩
* 安装净水器
* 台面预留空间放家电，三个五孔插座，带开关
* 墙砖转角用金属包边
* 台面三面做挡水条
* 水槽，阶梯式，抽拉式水龙头
* 防滑地砖
* 凉霸
* 水槽下防水铝箔纸
* 操作台带感应灯
* 横杆
* 地柜带栅格
* 旋转拉篮

## 餐厅

* 马卡龙吊灯

## 验收

* 砌墙到底看蜈蚣脚，否则房顶容易开裂，不能一天砌完
* 刷墙或墙纸前：要刷两遍防水腻子
* 腻子要阴干，不能通风，加护角条
* 电线统一装管
* 管道口加上保护盖
* 刷漆：底漆（1）+面漆（2），剩余油漆保留

## 小细节

* 抽屉带阻尼
* 抽屉三节导轨、钢珠式
* 字母床
* 上翻床
* 抽屉式床头柜
* 家具高脚
* 浅色地板耐脏

## 窗帘

* 客厅：涤纶（50-70）
* 房间：亚麻布或者棉布（100/米），加购遮光帘
* 宽：厚款（1.5-1.8），薄款（2倍）

## 户型设计

* 用高低柜隔出一个玄关（做客厅隔断）
* 没有飘窗：在窗边做个地柜，两遍做成入墙柜
* 海蓝色+浅蓝色布艺沙发
* 双色拼接+灰色地砖

## 隔音

* 窗户：断桥铝+多层
* 窗帘：双层
* 螺旋消音管或者消音棉
* 实木门或者实木复合门

## 电器

* 油烟机：18m、280Pa

## 地漏

* 马桶旁:U
* 淋浴房：U
* 厨房：T
* 阳台：T
* 洗衣机：T
* 卫生间地砖下装个隐形地漏

## 家具

* 鞋柜
  + 抽屉加格子抽
  + 可活动层板
  + 可旋转鞋架
  + 底部悬空，感应灯带

## 铺地板

* 刷地保漆
* 铺木地板前要先铺铝箔防潮垫
* 地板与墙面之间留8~10mm，刷漆或者踢脚线填补
* 地板胶干透才能放家具

## 贴墙砖

* 拉毛处理
* 墙面洒水湿润
* 墙砖泡水
* 铺贴，激光、1mm定位卡片隔出缝隙
* 检查转角是否平整

## 水电

* 强弱电线相交处加上铝箔纸，相隔15cm
* 电路管道之间查过2CM
* 水管左热右冷，相较做过桥处理
* 水管80cm做个卡扣

## 阳台

* 防水层，大于30

## 装修步骤

* 方案设计
* 主体拆改
* 水电改造
* 厨卫防水
* 木工进场
* 泥工贴砖
* 油工刷漆
* 厨卫吊顶
* 橱柜安装
* 木门安装
* 地板安装
* 铺贴墙纸
* 开关插座安装
* 灯具安装
* 五金洁具安装
* 窗帘杆安装
* 拓荒保洁
* 家具家电安装

## 购买

* 奥地利百隆，德国海利斯

## 预算

### 主材预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 品牌 | 数量 | 单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |